中华人民共和国

实行能源效率标识的产品目录（第一批） 

	序号
	产品名称
	适用范围
	依据的能效标准
	实施时间

	1. 
	家用电冰箱
	500L及以下的电机驱动压缩式电冰箱
	GB 12021.2-2003  

家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级
	2005年3月1日

	2. 
	房间空气调节器
	采用空气冷却冷凝器、全封闭型电动机-压缩机，制冷量在14000W及以下，气候类型为T1的空气调节器，不适用于移动式、变频式、多联式空调机组
	GB 12021.3-2004   

房间空气调节器能效限定值及能源效率等级
	2005年3月1日


中国能源效率标识基本样式

[image: image1.wmf] 

中国能源效率标识基本样式规格
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编号：CEL—001

家用电冰箱能源效率标识实施规则

1 总则

1.1 本规则依据《能源效率标识管理办法》（国家发展改革委和国家质检总局第17号令，以下简称《办法》）制定。

1.2 本规则适用于500L及以下的电机驱动压缩式电冰箱（以下简称电冰箱）的能源效率标识（以下简称标识）的使用、备案和公告。

2 标识的样式和规格

2.1 标识为蓝白背景的彩色标识，长为162毫米，宽为98毫米。

2.2 标识名称为：中国能效标识（英文名称为CHINA ENERGY LABEL）,包括以下内容：

（1）生产者名称；

（2）产品规格型号；

（3）能源效率等级；

（4）耗电量（千瓦时/24小时）；

（5）所有类型间室的容积（升），如冷藏室容积、冷冻室容积、保鲜室容积等；

（6）依据的能源效率国家标准编号。

2.3 标识的具体样式和规格见附件1。

3 标识信息的确定

3.1 生产者名称是指产品的品牌所有者。 

3.2 产品规格型号应依据GB/T8059.1-4的现行有效版本的要求编制，亦可同时使用企业自己的编号，并与铭牌上的标注相一致。

3.3 能源效率等级应依据GB12021.2的现行有效版本和《家用电冰箱能源效率检测报告》（以下简称检测报告）确定。检测报告的格式见附件3。

3.4 耗电量应依据GB/T8059.1-4的现行有效版本和检测报告确定，不应大于能源效率等级的上限值。

3.5 所有类型间室的容积应依据GB/T8059.1-4的现行有效版本和检测报告确定。

3.6 依据国家标准为GB12021.2的现行有效版本。

4 标识的印制和粘贴

4.1 生产者或进口商自行印制标识，并对印制的质量负责。

4.2 标识应采用100克及以上铜版纸印制。

4.3 标识应采用不干胶方式粘贴，去除后不应玷污面板。

4.4 出厂或进口的每一台电冰箱均应粘贴标识。

4.5 标识应粘贴在电冰箱正面面板的右上部位。

4.6 粘贴在电冰箱上的标识应符合本规则第2条的规定，图案、文字、规格和颜色不得进行更改。

4.7 使用在产品说明书、外包装物以及宣传中的标识可按比例放大和缩小，可以黑白印刷，但标识中的文字应清晰可辨。

5 标识的备案

5.1 生产者或进口商应当按产品型号逐一备案。型号不同但制冷系统结构相同、耗电量一致的产品在备案时可不提交检测报告。

5.2 生产者或进口商应当自使用标识之日起30日内，通过信函、电报、电传、传真、电子邮件等方式提交或在相关网站上填写《家用电冰箱能源效率标识备案表》（见附件2）。

生产者或进口商应按照《办法》的规定同时提交相关的备案材料。

备案表、备案材料应完备、真实。

5.3 授权机构应自收到备案材料之日起10个工作日内，完成标识信息的核查和备案工作（因生产者或进口商补充材料的时间不计算在内）。

对符合本规则第5.2条要求的，由授权机构对标识信息进行登记、存档、编备案号，并以书面或电子邮件方式通知生产者或进口商。

对不符合本规则第5.2条要求的，由授权机构通知生产者或进口商及时补充材料或者更换已使用的标识。

5.4 生产者或进口商应在每年3月15日前，向授权机构提交上一年度的标识使用情况报告。报告应包括以下主要内容：各型号的标识备案情况；标识的监督处罚情况；标识使用情况等能效标识相关的资料。

5.5 外文材料应当附有中文译本，并以中文文本为准。

6 标识的公告
6.1 授权机构应在完成标识备案之日起10个工作日内，在相关网站上公告已备案产品的标识信息,并每个季度在相关媒体上公告已备案产品的标识信息。

6.2  按标识的备案号公告备案信息。

6.3 授权机构应建立产品能源效率数据库，向生产者和消费者等提供产品能源效率信息查询服务，及时公告标识的核验和监督检查情况。

6.4 授权机构应公布热线电话和网址，接受生产者和消费者等对标识的投诉。

附件1：

家用电冰箱能源效率标识样式 
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家用电冰箱能源效率标识规格
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附件2：

家用电冰箱能源效率标识备案表

一、备案方声明

本组织保证如下：

使用的能源效率标识信息与备案信息一致；

本型号产品变更能源效率标识时，向授权机构重新备案；

确保该型号产品始终符合能源效率标识使用的相关要求。

二、能源效率标识标注的信息

生产者：                       

产品规格型号:                      

	项目
	数值
	备注

	耗电量 （kWｈ/24h）
	
	

	冷藏室容积（Ｌ）
	
	

	冷冻室容积（Ｌ）
	
	

	其他间室容积（L）
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	能源效率等级
	
	


三、初始使用日期

本标识于        年  月  日，使用于    型号。

四、其他信息

关键部件

	名称
	型号规格
	技术参数
	生产者（全称）

	
	
	制冷量W
	输入功率W
	COP值
	

	压缩机
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	制冷剂
	
	

	发泡材料
	
	

	隔热层厚度
	冷藏室侧壁厚：                 冷冻室侧壁厚：


样品描述

	电源性质
	 FORMCHECKBOX 
AC       FORMCHECKBOX 
DC

	气候类型
	 FORMCHECKBOX 
SN       FORMCHECKBOX 
N      FORMCHECKBOX 
ST     FORMCHECKBOX 
T

	冷藏室
	 FORMCHECKBOX 
         FORMCHECKBOX 
无霜

	冷冻室
	 FORMCHECKBOX 
         FORMCHECKBOX 
无霜

	其他间室

	
	 FORMCHECKBOX 
         FORMCHECKBOX 
无霜

	
	 FORMCHECKBOX 
         FORMCHECKBOX 
无霜

	
	 FORMCHECKBOX 
         FORMCHECKBOX 
无霜

	冰箱门数
	 FORMCHECKBOX 
         FORMCHECKBOX 
抽屉式

	冷凝器形式
	 FORMCHECKBOX 
外挂式   FORMCHECKBOX 
平背式

	温控器形式
	 FORMCHECKBOX 
机械     FORMCHECKBOX 
电子

	温控器安装位置
	 FORMCHECKBOX 
冷藏室   FORMCHECKBOX 
冷冻室

	照明灯安装位置
	 FORMCHECKBOX 
冷藏室   FORMCHECKBOX 
冷冻室

	外形尺寸
	


备案方:                                公章:   

                                日期：  
附件3：

家用电冰箱能源效率检测报告

报告编号：
检测单位（盖章）：                                                 
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主    检：                         日 期：                        

审    核：                         日 期：                        

批    准：                         日 期：                        

产品名称：  
规格型号：  
生产者/商标：  

委托单位：  

制造单位：  

注 意 事 项

1.报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

2.复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或“检验单位公章”无效。未经委托单位书面同意，不得复制本报告的任何部分。

3.报告无主检、审核、批准人签章无效。

4.报告涂改无效。

5.若对检验报告持有异议，应于收到报告之日起15日内向检验单位提出，逾期不予处理。

6.委托检验仅对来样负责。
 检  验  报  告
编号：                                                                    共  页 第  页 

	样品名称
	
	规格型号
	

	
	
	商    标
	

	抽(送)样单序号
	
	样品数量
	

	抽(送)样地点
	
	样品基数
	

	抽(送)样日期
	
	样品等级
	

	到样日期
	
	原编号或

生产日期
	

	检测时间
	
	
	

	检测依据
	GB 12021.2家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级

GB/T 8059.X

	检测项目
	各类型间室容积、耗电量

	检
测
结
论
	对XXXX生产的XXXX型电冰箱的有效容积、耗电量两个项目进行了检测，所检项目符合GB 12021.2的相关要求，其能源效率等级为X级。
（以下空白）
（检测报告专用章）

年    月    日



编号：                                                                 共  页  第   页

	样

品

描

述

及

说

明
	电源性质……………………………………：  FORMCHECKBOX 
三相    FORMCHECKBOX 
二相 

气候类型……………………………………：  FORMCHECKBOX 
SN      FORMCHECKBOX 
N      FORMCHECKBOX 
ST     FORMCHECKBOX 
T

冷 藏 室……………………………………：  FORMCHECKBOX 
        FORMCHECKBOX 
无霜

冷 冻 室……………………………………：  FORMCHECKBOX 
        FORMCHECKBOX 
无霜

其他间室……………………………………：  FORMCHECKBOX 
        FORMCHECKBOX 
无霜  额定温度：      ℃

其他间室……………………………………：  FORMCHECKBOX 
        FORMCHECKBOX 
无霜  额定温度：      ℃
冰箱门数……………………………………：  FORMCHECKBOX 
        FORMCHECKBOX 
抽屉式

冷凝器形式…………………………………：  FORMCHECKBOX 
外挂式  FORMCHECKBOX 
平背式

温控器形式…………………………………：  FORMCHECKBOX 
机械    FORMCHECKBOX 
电子

温控器安装位置……………………………：  FORMCHECKBOX 
冷藏室  FORMCHECKBOX 
冷冻室

照明灯安装位置……………………………：  FORMCHECKBOX 
冷藏室  FORMCHECKBOX 
冷冻室



	
	其他说明：




编号：                                                                 共  页  第   页

	样

品

描

述

及

说

明
	（此处贴样品内部、外部、压缩机照片和铭牌）




编号：                                                           共   页 第   页

检 测 结 果

（压缩机型号：      ）

	序号
	检测项目
	技术要求
	实测值

	1
	有效容积
	按GB/T 8059.1~4规定的检验方法进行测算，测算值不应小于额定总有效容积的97%。

单位：L
	间室类型
	数值

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	耗电量
	按GB12021.2规定的检验方法进行检测,实测耗电量不应大于标称值的115%，且应小于耗电量限定值。

单位：kW·h/24h
	


能源效率等级判定
	总调整容积

（L）
	耗电量限定值

（kW·h/24h）
	能效指数

（%）
	能源效率等级

	
	
	
	


压缩机清单

	规格/型号
	制冷量W
	能效比W/W
	制造商

	
	
	
	

	
	
	
	


编号：CEL—002

房间空气调节器能源效率标识实施规则

1总则

1.1 本规则依据《能源效率标识管理办法》（国家发展改革委和国家质检总局第17号令，以下简称《办法》）制定。

1.2 本规则适用于空气冷却冷凝器、全封闭型电动机-压缩机，制冷量在14000W及以下，气候类型为T1的空气调节器（以下简称空调器）能源效率标识（以下简称标识）的使用、备案和公告。

本规则不适用于移动式、变频式、多联式空调机组。

2 标识的样式和规格

2.1 标识为蓝白背景的彩色标识，长为109毫米，宽为66毫米。

2.2 标识名称为：中国能效标识（英文名称为CHINA ENERGY LABEL）,包括以下内容：

（1）生产者名称；

（2）产品规格型号；

（3）能源效率等级；

（4）能效比；

（5）制冷量（瓦）；

（6）输入功率（瓦）；

（7）依据的能源效率国家标准编号。

2.3 标识的具体样式和规格见附件1。

3 标识信息的标注

3.1 生产者名称是指产品的品牌所有者。 

3.2 产品规格型号应依据GB/T7725或GB/T17758的现行有效版本的要求编制，亦可同时使用企业自己的编号，并与铭牌上的标注相一致。

3.3 能源效率等级应依据GB12021.3的现行有效版本和《房间空气调节器能源效率检测报告》（以下简称检测报告）确定。检测报告的格式见附件3。

3.4制冷量、输入功率应依据GB/T7725或GB/T17758的现行有效版本和检测报告确定。

3.5能效比应依据GB12021.3、GB/T7725或GB/T17758的现行有效版本和检测报告确定，不应大于能源效率等级的上限值。

3.6 依据国家标准为GB12021.3的现行有效版本。

4 标识的印制和粘贴

4.1 生产者或进口商自行印制标识，并对印制的质量负责。

4.2 标识应采用100克及以上铜版纸印制。

4.3 标识应采用不干胶方式粘贴,去除后不应玷污面板。

4.4 出厂或进口的每一台空调器均应粘贴标识。

4.5 标识应粘贴在分体式空调器室内机正面明显部位，立式空调器室内机正面面板的右上部位。

4.6 粘贴在空调器上的标识应符合本规则第2条的规定，图案、文字、规格和颜色不得进行更改。

4.7 使用在产品说明书、外包装物以及宣传中的标识可按比例放大和缩小，可以黑白印刷标识，但标识中的文字应清晰可辨。

5 标识的备案

5.1 生产者或进口商应当按产品型号逐一备案。型号不同但制冷系统结构相同、能效比一致的产品在备案时可不提交检测报告。

5.2 生产者或进口商应当自使用标识之日起30日内，通过信函、电报、电传、传真、电子邮件等方式提交或在相关网站上填写《房间空气调节器能源效率标识备案表》（见附件2）。

生产者或进口商应按照《办法》的规定同时提交相关的备案材料。

备案表、备案材料应完备、真实。

5.3 授权机构应自收到备案材料之日起10个工作日内，完成标识信息的核查和备案工作（因生产者或进口商补充材料的时间不计算在内）。

对符合本规则第5.2条要求的，由授权机构对标识信息进行登记、存档、编备案号，并以书面或电子邮件方式通知生产者或进口商。

对不符合本规则第5.2条要求的，由授权机构通知生产者或进口商及时补充材料或者更换已使用的标识。

5.4 生产者或进口商应在每年3月15日前，向授权机构提交上一年度的标识使用情况报告。报告应包括以下主要内容：各型号的标识备案情况；标识的监督处罚情况；标识使用情况等能效标识相关的资料。

5.5 外文材料应当附有中文译本，并以中文文本为准。

6 标识的公告
6.1 授权机构应在完成备案材料的核验之日起10个工作日内，在相关网站上公告已备案产品的标识信息,并每个季度在相关媒体上公告已备案产品的标识信息。

6.2 按标识的备案号公告备案信息。

6.3 授权机构应建立产品能源效率数据库，向生产者和消费者等提供产品能源效率信息查询服务,及时公告标识的核验和监督检查情况。

6.4授权机构应公布热线电话和网址，接受生产者和消费者等对标识的投诉。

附件1：

房间空气调节器能源效率标识样式
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房间空气调节器能源效率标识规格

 
附件2：

房间空气调节器能源效率标识备案表

一、备案方声明

本组织保证如下：

使用的能源效率标识信息与备案信息一致；

本型号产品变更能源效率标识时，向授权机构重新备案；

确保该型号产品始终符合能源效率标识使用的相关要求。

二、能源效率标识标注的信息

生产者：                       

产品规格型号:                      

	项目
	数值
	备注

	制冷量（W）
	
	

	输入功率（W）
	
	

	能效比（W/W）
	
	

	能源效率等级
	
	


三、初始使用日期

本标识于        年  月  日，使用于    型号。

四、其他信息

关键部件
	名称
	规格

型号
	技术参数
	制造商（全称）

	
	
	制冷量W
	输入功率W
	COP值
	

	压缩机
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	注：如果上述部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写


样品描述

	类型
	 FORMCHECKBOX 
分体式   FORMCHECKBOX 
整体式

	电热元件
	 FORMCHECKBOX 
有       FORMCHECKBOX 
无

	机械温控器
	 FORMCHECKBOX 
有       FORMCHECKBOX 
无

	电子控制线路
	 FORMCHECKBOX 
有       FORMCHECKBOX 
无

	不可拆线插头的电源线
	 FORMCHECKBOX 
有       FORMCHECKBOX 
无

	单独的控制面板
	 FORMCHECKBOX 
有       FORMCHECKBOX 
无

	
	

	
	整机或室内机
	室外机

	外形尺寸(长×宽×高)（mm）
	
	

	制冷剂 / 灌注量(g)
	


制热性能
	名称
	数值
	备注

	制热量（W）
	
	

	输入功率（W）
	
	

	性能系数( COP)（W/W）
	
	


备案方:                                公章:   

                                日期：  
附件3：

房间空气调节器能源效率检测报告

报告编号：
检测单位（盖章）：                                                 

主    检：                         日 期：                        

审    核：                         日 期：                        

批    准：                         日 期：                        

产品名称：  
规格型号：  
生产者/商标：  

委托单位：  

制造单位：  

注 意 事 项

1.报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

2.复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或“检验单位公章”无效。未经委托单位书面同意，不得复制本报告的任何部分。

3.报告无主检、审核、批准人签章无效。

4.报告涂改无效。

5.若对检验报告持有异议，应于收到报告之日起15日内向检验单位提出，逾期不予处理。

6.委托检验仅对来样负责。

检  验  报  告
报告编号：                                                         共   页 第   页

	样品名称
	
	型号规格
	

	
	
	商    标
	

	抽样单序号
	
	样品等级
	

	抽(送)样地点
	
	样品数量
	

	抽(送)样日期
	
	样品基数
	

	到样日期
	
	原编号或

生产日期
	

	检验完成日期
	

	检验依据
	GB 12021.3  房间空气调节器能效限定值及能源效率等级

GB/T 7725 或GB/T 17758

	检验项目
	制冷量、制冷消耗功率、能效比

	检

验

结

论
	对 XXXX生产的XXXX型房间空气调节器的制冷量、制冷消耗功率和能效比三个项目进行检验，所检项目符合GB 12021.3的相关要求，其能源效率等级为X级。
（以下空白）
（检验报告专用章）

年    月    日
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	样

品

描

述

及

说

明
	样品描述：

电源性质……………………………………：  FORMCHECKBOX 
三相    FORMCHECKBOX 
二相 

类型…………………………………………：  FORMCHECKBOX 
分体式  FORMCHECKBOX 
整体式

电热元件……………………………………：  FORMCHECKBOX 
有      FORMCHECKBOX 
无
开关（全极断开）…………………………：  FORMCHECKBOX 
有      FORMCHECKBOX 
无

单极开关……………………………………：  FORMCHECKBOX 
有      FORMCHECKBOX 
无

机械温控器…………………………………：  FORMCHECKBOX 
有      FORMCHECKBOX 
无

温控器以外的其它控制装置………………：  FORMCHECKBOX 
有      FORMCHECKBOX 
无

用于非正常工作保护的薄弱零件…………：  FORMCHECKBOX 
有      FORMCHECKBOX 
无

电子控制线路………………………………：  FORMCHECKBOX 
有      FORMCHECKBOX 
无

不可拆线插头的电源线……………………：  FORMCHECKBOX 
有      FORMCHECKBOX 
无

单独的控制面板……………………………：  FORMCHECKBOX 
有      FORMCHECKBOX 
无

线控器………………………………………：  FORMCHECKBOX 
有      FORMCHECKBOX 
无

遥控器………………………………………：  FORMCHECKBOX 
有      FORMCHECKBOX 
无

	
	其他说明：


	样  品  描  述  及  说  明
	附样品铭牌和照片
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检  验  结  果

（压缩机型号：       ）

	序号
	检验项目
	技术要求
	额定值
	标准

规定值
	实测值
	能效等级判定

	1
	能效比

(EER)
	按GB12021.3规定的检验方法进行检测，实测能效比应小于能效限定值。

单位：W/W
	
	
	
	

	2
	制冷量
	按GB/T 7725或GB/T17758 规定的检验方法进行检测，实测制冷量不应小于额定制冷量的95%。

单位：W
	
	
	
	

	3
	制冷消耗

功率
	按GB/T 7725或GB/T17758规定的检验方法进行检测，实测制冷消耗功率不应大于额定制冷消耗功率的110%。

单位：W
	
	
	
	


压缩机清单

	规格/型号
	制冷量W
	能效比W/W
	制造商
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